#### 项目采购清单及技术参数

1. **总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 大班活动室 | 详见清单 | 3 | 间 |
| 2 | 中班活动室 | 详见清单 | 4 | 间 |
| 3 | 小班活动室 | 详见清单 | 4 | 间 |
| 4 | 科学室 | 详见清单 | 1 | 间 |
| 5 | 美工室 | 详见清单 | 1 | 间 |
| 6 | 阅览室 | 详见清单 | 1 | 间 |
| 7 | 音体室 | 详见清单 | 1 | 间 |

1. **大班**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **幼儿家具清单** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格（cm）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | △晨谈墙 （核心产品） | 1.规格：（L320cm\*W35cm\*H200cm）（±1cm）； 2.基材：采用多层板贴枫直纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品是三层晨檀柜，最底下一层为8格置物格，第二层中间部分为电视屏，左右两边为含磁性手写板（带拖轨可移动到中间），最顶部一层为8格储物格，带柜门。外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，部件才用五金件连接，稳固耐用。 4.油漆：采用环保型水性漆。 | 套 | 1 | 多层板贴枫直纹 |
| 2 | 幼儿桌1 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H56cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1mm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 ▲4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《幼儿桌》抽样检验检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 张 | 2 | 橡胶木实木 |
| 3 | 定制长桌钢化玻璃 | 规格：L120cm\*W60cm， | 张 | 6 |  |
| 4 | 定制蕾丝白色桌布 | 规格：L160\*W120cm，天然棉线，重工刺绣，亲肤柔软镂空波浪形下摆。 | 张 | 6 |  |
| 5 | 幼儿椅1 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H56cm）（±1cm)座高28cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度28cm(±0.1cm)，总高56cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； ▲4.成品（幼儿椅）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。力学性能（椅腿向前静载荷试验，最大加载力180N，座面载荷750N，10次；座面冲击试验，冲击高度140mm，10次；跌落试验，高度100mm，10次，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《幼儿椅》抽样检验检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 张 | 12 | 橡胶木实木 |
| 6 | 菜问 | 1.规格：（L340cm\*W230cm\*H139cm）（±1cm） 2.基材：采用多层板贴枫木，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为六位一体组合柜，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品最左侧为双层柜，上部分带柜门，往右衔接三层八格柜，转角为二层弧形柜，最右侧为两个双层五格置物柜，两个柜子中间设计蔬菜造型门楼，整体更具艺术性。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 套 | 1 | 多层板贴枫木 |
| 7 | 幼儿桌2 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H56cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±1mm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1cm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 2 | 橡胶木实木 |
| 8 | 幼儿椅2 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H60cm）（±1cm)座高30cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度30cm(±0.1cm)，总高60cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 6 | 橡胶木实木 |
| 9 | 冰火魔厨 | 1.规格：A:（L65cm\*W30cm\*H60cm）(±1cm)；B:（L62cm\*W62cm\*H60cm）(±1cm)；C:（L65cm\*W30cm\*H60cm）(±1cm)；D：（L45cm\*41.5cm\*H97cm）(±1cm)。 2.基材：采用多层板贴枫直纹，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：成品为四个柜子一体的组合柜，A柜为长方形，做成炉灶造型，B柜为直角柜（无背板），收纳厨房用具等，C柜为长方形，顶部可放置砧板等，下部分为收纳柜，带柜门，D柜为双层四格收纳柜，上下各两个柜门。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 套 | 1 | 多层板贴枫直纹 |
| 10 | 衣帽架02 | 1.规格：（L80cm\*W34cm\*H110cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为三部分，上部分为帽子置物斗，中部分为挂衣区，下部分为童鞋、杂物收纳区，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 4.五金件：采用环保五金件，符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，测定溶解50克±5克化学纯的氯化钠于蒸熘水中成1L，箱内温度：35±2℃，喷雾方式：连续喷雾，喷雾时间：72h；要求实测结果72h，无锈点。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 11 | 幼儿桌3 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H56cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±1mm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±1mm)、Φ5cm(±0.2mm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 2 | 橡胶木实木 |
| 12 | 幼儿椅3 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H60cm）（±1cm)座高30cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度30cm(±0.1cm)，总高60cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 6 | 橡胶木实木 |
| 13 | 私密屋 | 1.规格：（L120cm\*W120cm\*H165cm）（±1cm） 2.基材：木、帆布 3.功能：搭建简单，携带轻松，占地面积小，造型简单清新，充满童趣。产品采用环保材料制作的纯棉帆布，天然亲肤，特别适合儿童，支架木棍没有刺激性气味和扎手的毛刺，实木穿孔，扎实绑带，既环保又安全，四面三角设计，使帐篷的支撑更加牢靠，更安全，给孩子营造一个神秘的独立世界。 | 个 | 1 | 新西兰松 |
| 14 | 阅读桌 | 1.规格：（L130cm\*W70cm\*H80cm）(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为双向斜面造型，也可展示书籍，中间为书籍收纳槽，桌面厚2.4(±0.1cm)cm,圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45(±0.1cm)cm、Φ5(±0.1cm)cm半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 张 | 1 | 橡胶木实木 |
| 15 | 幼儿椅4 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H60cm）（±1cm)座高30cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度30cm(±0.1cm)，总高60cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 6 | 橡胶木实木 |
| 16 | 收纳书架 | 1. 规格：（L800mm\*W300mm\*H800mm）(±10mm)； 2.基材：书架采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品由两部分组成，上部分为两层书籍展示区，最下面一层可用于放置物品，无背板、不带门。产品经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 17 | 木柜 | 1.规格：（L100cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：产品为双层收纳柜；经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 18 | 直角柜01 | 1.规格：（L62cm\*W62cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用厚1.5cm(±0.1cm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品两层四格，90°直角结构，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 19 | 太空旅行 | 绒地垫：133\*200cm | 张 | 2 | 绒地垫 |
| 20 | 儿童沙发 | 规格：63\*40\*23cm，结构：实木框架+层板，高回弹海绵填充，环保PVC/PU面料包裹，特点：色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、安全耐用易清洗。 | 张 | 1 |  |
| 21 | 实木简易矮柜 | 规格：60cm\*35cm\*25cm，橡胶木实木，造型轻盈，简约美观。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 22 | 三层置物架 | 规格：120cm\*40cm，木制与多层板烤漆。 | 个 | 1 | 木制与多层板烤漆 |
| 23 | 幼儿桌4 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H56cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1cm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 1 | 橡胶木实木 |
| 24 | 幼儿椅5 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H60cm）（±1cm)座高30cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5mm(±0.1cm)、椅子座位高度30cm(±0.1cm)，总高60cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚40mm(±0.1cm)\*22mm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 5 | 橡胶木实木 |
| 25 | 美工多用水杯架 | 1.规格：（L122cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚1.5(±0.1cm)cm、三层八格柜子，上下均为三格，中间两格，有背板，柜子顶部采用斗式设计，左边分为五格收纳格，右边为9个圆形收纳桶，可放置水彩笔等；采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 26 | 美工置物柜 | 1.规格：（L122cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：采用1.5cm（±0.1cm）橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚1.8(±0.1cm)cm、两层四格柜子，有背板，柜子顶部采用斗式设计，斗内设置14格格子，可放置玩具和工具，采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 27 | 扇形柜 | 1.规格：（L60cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：采用1.5cm（±0.1cm）橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为两层两格，无背板，形状为扇形，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 28 | 作品展示隔断 | 规格：H170cmXW40cm，松木。 | 扇 | 3 | 松木 |
| 29 | 幼儿床 | 1.尺寸: 1300\*600\*600mm 2.材质：整体采用胶木制作而成，床板12mm杉木，橡胶木板采用18mm橡胶木AA板，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.材料规格:床头床尾18\*230mm，床边18\*230mm，床脚50\*50mm实心脚. 4.工艺:床脚顶端半圆弧处理，床头床尾采用榫卯工艺结合木工专用胶制作而成，床邦与床头床尾采用螺丝紧固件连接而成。床邦造型采用雕刻工艺，一次成型。 5.螺丝紧固件：采用环保螺丝紧固件。 | 张 | 35 |  |
| 30 | 移动毛巾架01 | 1.规格：(L85cm\*W37cm\*H83cm）（±1cm）。 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品侧面呈现弯曲的A字型，产品有五排挂毛巾位置，毛巾挂钩均采用安全圆钩，圆钩直径为2.5cm，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；各部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 31 | 书包柜带鞋柜 | 1.规格：（L2000mm\*W300mm\*H1200mm）(±10mm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品为上下两部分，上部分为两层18格书包收纳区，下部分为二层6格童鞋收纳区，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 32 | 幼儿口杯架 | 1.规格：（L85cm\*W30cm\*H90cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品分为上下两部分，上部分为口杯40格口杯柜，带门，门上有水滴造型，下部分为四格收纳格；经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 33 | 资料储物柜 | 规格：360cm\*40cm\*1090cm，多层板贴枫直纹，白色多层板烤漆。 | 组 | 3 |  |
| 34 | 多层置物架 | 材质：木制（6层），档条间隙合理，透光透水性好，材质不易裂开。 | 个 | 1 | 木制 |
| 35 | 木质小黑板 | 规格：L150\*80\*H52cm，采用多层板贴枫直纹，结构：折叠设计，易收纳，方便移动 | 个 | 1 |  |
| 36 | 木质小圆桌 | 规格：60cm\*31cm，采用多层板贴枫直纹，边角经圆润处理，防止碰撞。 | 张 | 1 |  |
| 37 | 学生蒲团坐垫 | 双层玉米皮丝绵内心6-10 | 个 | 2 |  |
| 38 | 塑料加厚防滑小方凳 | 大号白色，边角经圆润处理，防止碰撞，美观童趣。 | 张 | 35 |  |
| 39 | 多层推车置物架 | 4层pp白，滑轮设计，顺滑推行。 | 个 | 2 |  |
| 40 | 剪刀架 | 桌面剪刀收纳，大容量收纳，防水阻燃，安全耐用 | 个 | 1 |  |
| 41 | 美工区材料收纳盒 | 深浅格子木盒，边角精打细磨，不划手，安全环保 | 套 | 5 |  |
| 42 | 布艺柳编收纳篮 | 特大/大号/中号 | 套 | 10 | 各10个 |
| 43 | 画架 | 实木材质，可折叠4K儿童 | 个 | 2 | 实木 |
| 44 | 桌面小画架 | 规格：30cm\*40cm，实木结构。 | 个 | 5 | 实木 |

1. **中班**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **幼儿家具清单** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格（cm）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | △晨谈墙 （核心产品） | 1.规格：（L320cm\*W35cm\*H200cm）（±1cm）； 2.基材：采用多层板贴枫直纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品是三层晨檀柜，最底下一层为8格置物格，第二层中间部分为电视屏，左右两边为含磁性手写板（带拖轨可移动到中间），最顶部一层为8格储物格，带柜门。外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，部件才用五金件连接，稳固耐用。 4.油漆：采用环保型水性漆。 | 套 | 1 | 多层板贴枫直纹 |
| 2 | 幼儿桌1 | 1.规格：(L12cm\*W60cm\*H52cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1mm)、Φ5cm(±0.02mm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 2 | 橡胶木实木 |
| 3 | 定制长桌钢化玻璃 | 规格：L120cm\*W60cm， | 张 | 5 |  |
| 4 | 定制蕾丝白色桌布 | 规格：L160\*W120，天然棉线，重工刺绣，亲肤柔软镂空波浪形下摆。 | 张 | 5 |  |
| 5 | 幼儿椅1 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H56cm）（±1cm)座高28cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度28cm(±0.1cm)，总高56cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 12 | 橡胶木实木 |
| 6 | 菜问 | 1.规格：（L340cm\*W230cm\*H139cm）（±1cm） 2.基材：采用多层板贴枫木，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为六位一体组合柜，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品最左侧为双层柜，上部分带柜门，往右衔接三层八格柜，转角为二层弧形柜，最右侧为两个双层五格置物柜，两个柜子中间设计蔬菜造型门楼，整体更具艺术性。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 套 | 1 | 多层板贴枫木 |
| 7 | 蔬菜庄园 | 1.规格：（L330cm\*W190cm\*H139cm）（±1cm） 2.基材：采用多层板贴枫木，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为九位一体组合柜，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品分为三部分，左边部分最外侧为双层柜，上部分带柜门，往右衔接双层五格柜，转角为二层弧形柜，最右侧为两个双层五格置物柜，两个柜子中间设计蔬菜造型门楼，整体更具艺术性。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 套 | 1 | 多层板贴枫木 |
| 8 | 幼儿桌2 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H52cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1cm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 2 | 橡胶木实木 |
| 9 | 幼儿椅2 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H56cm）（±1cm)座高28cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度28cm(±0.1cm)，总高56cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 6 | 橡胶木实木 |
| 10 | 冰火魔厨 | 1.规格：A:（L65cm\*W30cm\*H60cm）(±1cm)；B:（L62cm\*W62cm\*H60cm）(±1cm)；C:（L65cm\*W30cm\*H60cm）(±1cm)；D：（L45cm\*41.5cm\*H97cm）(±1cm)。 2.基材：采用多层板贴枫直纹，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：成品为四个柜子一体的组合柜，A柜为长方形，做成炉灶造型，B柜为直角柜（无背板），收纳厨房用具等，C柜为长方形，顶部可放置砧板等，下部分为收纳柜，带柜门，D柜为双层四格收纳柜，上下各两个柜门。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 套 | 1 | 多层板贴枫直纹 |
| 11 | 衣帽架02 | 1.规格：（L80cm\*W34cm\*H110cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为三部分，上部分为帽子置物斗，中部分为挂衣区，下部分为童鞋、杂物收纳区，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 4.五金件：采用环保五金件，符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，测定溶解50克±5克化学纯的氯化钠于蒸熘水中成1L，箱内温度：35±2℃，喷雾方式：连续喷雾，喷雾时间：72h；要求实测结果72h，无锈点。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 12 | 儿童游戏房 | 规格：L120cm\*W120cm\*H165cm，双窗设计，可松绑门帘。 | 个 | 1 | 新西兰松 |
| 13 | 幼儿桌3 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H52cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1cm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 2 | 橡胶木实木 |
| 14 | 圆桌 | 1.规格：（L100cm\*W100cm\*H52cm）(±1cm)； 2.基材：采用厚2.2cm(±0.1cm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为圆形，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；桌脚：采用1/4圆的实心原木，与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 4.水性漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，测定甲醛含量≤100mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。 | 张 | 1 | 橡胶木实木 |
| 15 | 定制蕾丝白色桌布 | 规格：L140cm\*W140cm，天然棉线，重工刺绣，亲肤柔软镂空波浪形下摆。 | 张 | 1 |  |
| 16 | 幼儿椅3 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H56cm）（±1cm)座高28cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度28cm(±0.1cm)，总高56cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 6 | 橡胶木实木 |
| 17 | 收纳书架 | 1. 规格：（L800mm\*W300mm\*H800mm）(±10mm)； 2.基材：书架采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品由两部分组成，上部分为两层书籍展示区，最下面一层可用于放置物品，无背板、不带门。产品经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 **▲4.五金件：符合GB/T 1771-2007《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》标准要求，测定“中性盐雾试验（605h）”无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《五金件》检验检测报告复印件加盖投标人公章。** | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 18 | 木柜 | 1.规格：（L100cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：产品为双层收纳柜；经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 ▲4.成品（木柜）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。力学性能（顶板和底板静载荷试验，加载力，600N，10次；结构和底架强度试验，加载力250N，10次，以上2个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《木柜》抽样检验检测报告**复印件加盖投标人公章。** | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 19 | 直角柜01 | 1.规格：（L62cm\*W62cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用厚1.5cm(±0.1cm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品两层四格，90°直角结构，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 20 | 熊熊之家 | 1.规格：(L200cm\*W133cm）（±1cm）； 2.基材：材料自选。 3.成品（地毯）：符合GB18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准要求：测定总挥发性有机化合物（TVOC）A级：≤0.5mg/（㎡·h），甲醛A级：≤0.05。 | 张 | 2 | 绒地垫 |
| 21 | 儿童沙发 | 规格：63\*40\*23cm，结构：实木框架+层板，高回弹海绵填充，环保PVC/PU面料包裹，特点：色彩鲜艳、光滑柔软、不易破损、安全耐用易清洗。 | 张 | 1 |  |
| 22 | 实木简易矮柜 | 规格：60cm\*35cm\*25cm，橡胶木实木，造型轻盈，简约美观。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 23 | 三层置物架 | 规格：120cm\*40cm，木制与多层板烤漆 | 个 | 1 | 木制与多层板烤漆 |
| 24 | 幼儿桌4 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H52cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚22mm(±1mm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1cm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 1 | 橡胶木实木 |
| 25 | 幼儿椅4 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H56cm）（±1cm)座高28cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度28cm(±0.1cm)，总高56cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 6 | 橡胶木实木 |
| 26 | 美工多用水杯架 | 1.规格：（L122cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚15(±1mm)mm、三层八格柜子，上下均为三格，中间两格，有背板，柜子顶部采用斗式设计，左边分为五格收纳格，右边为9个圆形收纳桶，可放置水彩笔等；采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 27 | 美工置物柜 | 1.规格：（L122cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：采用1.5cm（±0.1mm）橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚1.8(±0.1cm)cm、两层四格柜子，有背板，柜子顶部采用斗式设计，斗内设置14格格子，可放置玩具和工具，采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 28 | 作品展示隔断 | 规格：H170cmXW40cm，松木。 | 扇 | 3 | 松木 |
| 29 | 幼儿桌5 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H52cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1cm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 2 | 橡胶木实木 |
| 30 | 幼儿床 | 1.尺寸: 1300\*600\*600mm 2.材质：整体采用胶木制作而成，床板12mm杉木，橡胶木板采用18mm橡胶木AA板，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.材料规格:床头床尾18\*230mm，床边18\*230mm，床脚50\*50mm实心脚. 4.工艺:床脚顶端半圆弧处理，床头床尾采用榫卯工艺结合木工专用胶制作而成，床邦与床头床尾采用螺丝紧固件连接而成。床邦造型采用雕刻工艺，一次成型。 5.螺丝紧固件：采用环保螺丝紧固件。 | 张 | 33 |  |
| 31 | 衣帽架02 | 1.规格：（L80cm\*W34cm\*H110cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为三部分，上部分为帽子置物斗，中部分为挂衣区，下部分为童鞋、杂物收纳区，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 4.五金件：采用环保五金件，符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，测定溶解50克±5克化学纯的氯化钠于蒸熘水中成1L，箱内温度：35±2℃，喷雾方式：连续喷雾，喷雾时间：72h；要求实测结果72h，无锈点。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 32 | 移动毛巾架01 | 1.规格：(L85cm\*W37cm\*H83cm）（±1cm）。 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品侧面呈现弯曲的A字型，产品有五排挂毛巾位置，毛巾挂钩均采用安全圆钩，圆钩直径为2.5cm，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；各部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 33 | 书包柜带鞋柜 | 1.规格：（L200cm\*W30cm\*H120cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为上下两部分，上部分为两层18格书包收纳区，下部分为二层6格童鞋收纳区，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 34 | 幼儿口杯架 | 1.规格：（L85cm\*W30cm\*H90cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品分为上下两部分，上部分为口杯40格口杯柜，带门，门上有水滴造型，下部分为四格收纳格；经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 ▲4.成品（幼儿口杯架）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，测定有害物质限量“表面涂层锑≤60、砷≤25、钡≤1000、镉≤75、铬≤60、铅≤90、汞≤60、硒≤500”、木制件表面涂层/覆面材料“耐液性10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h，不低于三级”。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《幼儿口杯架》检验检测报告**复印件加盖投标人公章。** | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 35 | 资料储物柜 | 规格：360cm\*40cm\*1090cm，多层板贴枫直纹，白色多层板烤漆。 | 组 | 3 | 多层板贴枫直纹，白色多层板烤漆 |
| 36 | 多层置物架 | 材质：木制（6层），档条间隙合理，透光透水性好，材质不易裂开。 | 个 | 1 |  |
| 37 | 木质小黑板 | 规格：L150\*80\*H52cm，采用多层板贴枫直纹，结构：折叠设计，易收纳，方便移动 | 个 | 1 |  |
| 38 | 木质小圆桌 | 规格：60cm\*31cm，采用多层板贴枫直纹，边角经圆润处理，防止碰撞。 | 张 | 1 | 多层板贴枫直纹 |
| 39 | 学生蒲团坐垫 | 双层玉米皮丝绵内心6-Z10 | 个 | 2 |  |
| 40 | 塑料加厚防滑小方凳 | 大号白色，边角经圆润处理，防止碰撞，美观童趣。 | 张 | 30 |  |
| 41 | 多层推车置物架 | 4层pp白，滑轮设计，顺滑推行。 | 个 | 2 |  |
| 42 | 剪刀架 | 桌面剪刀收纳，大容量收纳，防水阻燃，安全耐用 | 个 | 1 |  |
| 43 | 美工区材料收纳盒 | 深浅格子木盒，边角精打细磨，不划手，安全环保 | 套 | 5 |  |
| 44 | 布艺柳编收纳篮 | 特大/大号/中号 | 套 | 30 | 各30个 |
| 45 | 画架 | 实木材质，可折叠4K儿童 | 个 | 2 | 实木 |
| 46 | 桌面小画架 | 规格：30cm\*40cm，实木结构。 | 个 | 5 | 实木 |

1. **小班**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **幼儿家具清单** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格（cm）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | △晨谈墙 （核心产品） | 1.规格：（L320cm\*W35cm\*H200cm）（±1cm）； 2.基材：采用多层板贴枫直纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品是三层晨檀柜，最底下一层为8格置物格，第二层中间部分为电视屏，左右两边为含磁性手写板（带拖轨可移动到中间），最顶部一层为8格储物格，带柜门。外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，部件才用五金件连接，稳固耐用。 4.油漆：采用环保型水性漆。 | 套 | 1 | 多层板贴枫直纹 |
| 2 | 幼儿桌1 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H48cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1cm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 2 |  |
| 3 | 幼儿椅1 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H52cm）（±1cm)座高26cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度26cm(±0.1cm)，总高52cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 12 | 橡胶木实木 |
| 4 | 定制长桌钢化玻璃 | 规格：L120cm\*W60cm。 | 张 | 5 |  |
| 5 | 定制蕾丝白色桌布 | 规格：L160\*W120，天然棉线，重工刺绣，亲肤柔软镂空波浪形下摆。 | 张 | 5 |  |
| 6 | 欢乐熊 | 1.规格：（L220cm\*W180cm\*H135cm）（±1cm） 2.基材：采用多层板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为六位一体组合柜，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品最左侧为三层柜，往右衔接双层四格柜，采用二层转角柜连接右侧三层风车造型柜，往右为单层两格置物柜，最右侧为双层柜，柜子顶部设计欢乐熊造型图案，整体更具艺术性。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 套 | 1 | 多层板 |
| 7 | 幼儿桌2 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H48cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1cm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 2 |  |
| 8 | 幼儿椅2 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H52cm）（±1cm)座高26cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度26cm(±0.1cm)，总高52cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 4 | 橡胶木实木 |
| 9 | 冰火魔厨 | 1.规格：A:（L65cm\*W30cm\*H60cm）(±1cm)；B:（L62cm\*W62cm\*H60cm）(±1cm)；C:（L65cm\*W30cm\*H60cm）(±1cm)；D：（L45cm\*41.5cm\*H97cm）(±1cm)。 2.基材：采用多层板贴枫直纹，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：成品为四个柜子一体的组合柜，A柜为长方形，做成炉灶造型，B柜为直角柜（无背板），收纳厨房用具等，C柜为长方形，顶部可放置砧板等，下部分为收纳柜，带柜门，D柜为双层四格收纳柜，上下各两个柜门。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 **▲4.铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准要求；测定耐久性（40000次）结果应为符合以下要求：1）所有组件或结合处不应断裂；2）通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；3）所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；4）固定组件不松动；5）所有组件的功能不损害；6）杯状暗较链及其组件应能正常工作。测定下沉量≤3.0mm；测定耐腐蚀要求18h试验时长中符合以下结果：1.5mm以下锈点≤20点/dm², 其中≥1.0mm 锈点不超过5点。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《铰链》检验检测报告复印件加盖投标人公章。** | 套 | 1 | 多层板贴枫直纹 |
| 10 | 衣帽架02 | 1.规格：（L80cm\*W34cm\*H110cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为三部分，上部分为帽子置物斗，中部分为挂衣区，下部分为童鞋、杂物收纳区，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 4.五金件：采用环保五金件，符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求，测定溶解50克±5克化学纯的氯化钠于蒸熘水中成1L，箱内温度：35±2℃，喷雾方式：连续喷雾，喷雾时间：72h；要求实测结果72h，无锈点。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 11 | 幼儿桌3 | 1.规格：(L120cm\*W60cm\*H48cm)(±1cm)；不含椅 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为长方形，桌面厚2.2cm(±0.1cm),圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45cm(±0.1mm)、Φ5cm(±0.02cm)半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.成品（幼儿桌）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的标准要求；测定有害物质限量（甲醛释放量≤1.5mg/L、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、砷≤25mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg；理化性能（产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级）。桌类力学性能（桌面垂直冲击试验，冲击高度100mm，10次；桌腿跌落试验，跌落高度100mm，2次；桌面水平耐久性试验，5000次，加载力200N，以上3个试验均满足结果：a）零、部件应无断、或脱落；b）应无严重影使用功能的磨损或变形；c）用手揿压某些应为固的部件，应无永久性松动；d）连接部件应无松动；e）五金件应无明显变形、损坏或脱落）。 | 张 | 1 |  |
| 12 | 欧式矮圆桌 | 规格：L120\*W50\*H45cm，圆桌四周采用圆角工艺打磨，细腻光滑没有倒刺，桌腿采用加粗实木，安稳不易摇晃。 | 张 | 1 |  |
| 13 | 欧式软沙发 | 规格：50\*50\*50cm，座椅采用精选绒布包裹高回弹海绵，润边角。 | 张 | 4 |  |
| 14 | 幼儿椅3 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H52cm）（±1cm)座高26cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度26cm(±0.1cm)，总高52cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于10cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 4 | 橡胶木实木 |
| 15 | 收纳书架 | 1. 规格：（L80cm\*W30cm\*H80cm）(±1cm)； 2.基材：书架采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品由两部分组成，上部分为两层书籍展示区，最下面一层可用于放置物品，无背板、不带门。产品经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 16 | 木柜 | 1.规格：（L100cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：产品为双层收纳柜；经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 17 | 直角柜01 | 1.规格：（L62cm\*W62cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用厚1.5cm(±0.1cm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品两层四格，90°直角结构，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 18 | 不用全部地垫都一样 | 规格：133\*200cm，绒地垫。 | 张 | 1 | 绒地垫 |
| 19 | 实木简易矮柜 | 规格：60cm\*35cm\*25cm，橡胶木实木，造型轻盈，简约美观。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 20 | 三层置物架 | 规格：120cm\*40cm，木制与多层板烤漆 | 个 | 1 | 木制与多层板烤漆 |
| 21 | 半圆桌 | 1.规格：（L120cm\*W60cm\*H48cm）(±1cm)； **▲2.基材：采用厚22mm(±1mm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《饰面实木板》检验检测报告复印件加盖投标人公章。** 3.结构工艺说明：桌面造型为半圆形，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；桌脚：采用1/4圆的实心原木，与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 4.水性漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，测定甲醛含量≤100mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。 | 张 | 2 | 橡胶木实木 |
| 22 | 幼儿椅4 | 1.规格：（L30cm\*W30cm\*H52cm）（±1cm)座高26cm； 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度26cm(±0.1cm)，总高52cm(±0.1cm)；座板38.5cm(±0.1cm)\*32cm(±0.1cm)，椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 8 | 橡胶木实木 |
| 23 | 美工多用水杯架 | 1.规格：（L122cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚1.5(±0.1cm)cm、三层八格柜子，上下均为三格，中间两格，有背板，柜子顶部采用斗式设计，左边分为五格收纳格，右边为9个圆形收纳桶，可放置水彩笔等；采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 24 | 美工置物柜 | 1.规格：（L122cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：采用1.5cm（±0.1cm）橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚1.8(±0.1mm)cm、两层四格柜子，有背板，柜子顶部采用斗式设计，斗内设置14格格子，可放置玩具和工具，采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 25 | 作品展示隔断 | 规格：H170cmXW40cm，松木。 | 扇 | 3 |  |
| 26 | 幼儿床 | 1.尺寸: 1300\*600\*600mm 2.材质：整体采用胶木制作而成，床板12mm杉木，橡胶木板采用18mm橡胶木AA板，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.材料规格:床头床尾18\*230mm，床边18\*230mm，床脚50\*50mm实心脚. 4.工艺:床脚顶端半圆弧处理，床头床尾采用榫卯工艺结合木工专用胶制作而成，床邦与床头床尾采用螺丝紧固件连接而成。床邦造型采用雕刻工艺，一次成型。 5.螺丝紧固件：采用环保螺丝紧固件。 | 张 | 33 | 橡胶木实木 |
| 27 | 移动毛巾架01 | 1.规格：(L85cm\*W37cm\*H83cm）（±1cm）。 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品侧面呈现弯曲的A字型，产品有五排挂毛巾位置，毛巾挂钩均采用安全圆钩，圆钩直径为2.5cm，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；各部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 28 | 书包柜带鞋柜 | 1.规格：（L200cm\*W30cm\*H120cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为上下两部分，上部分为两层18格书包收纳区，下部分为二层6格童鞋收纳区，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 29 | 幼儿口杯架 | 1.规格：（L85cm\*W30cm\*H90cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品分为上下两部分，上部分为口杯40格口杯柜，带门，门上有水滴造型，下部分为四格收纳格；经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 30 | 资料储物柜 | 规格：360cm\*40cm\*1090cm，多层板贴枫直纹，白色多层板烤漆。 | 组 | 3 | 多层板贴枫直纹，白色多层板烤漆 |
| 31 | 多层置物架 | 材质：木制（6层），档条间隙合理，透光透水性好，材质不易裂开。 | 个 | 1 |  |
| 32 | 木质小黑板 | 规格：L150\*80\*H52cm，采用多层板贴枫直纹，结构：折叠设计，易收纳，方便移动 | 个 | 1 |  |
| 33 | 木质小圆桌 | 规格：60cm\*31cm，采用多层板贴枫直纹，边角经圆润处理，防止碰撞。 | 张 | 1 | 多层板贴枫直纹 |
| 34 | 学生蒲团坐垫 | 双层玉米皮丝绵内心6-Z10 | 个 | 2 |  |
| 35 | 塑料加厚防滑小方凳 | 大号白色，边角经圆润处理，防止碰撞，美观童趣。 | 张 | 28 |  |
| 36 | 多层推车置物架 | 4层pp白，滑轮设计，顺滑推行。 | 个 | 2 |  |
| 37 | 剪刀架 | 桌面剪刀收纳，大容量收纳，防水阻燃，安全耐用 | 个 | 1 |  |
| 38 | 美工区材料收纳盒 | 深浅格子木盒，边角精打细磨，不划手，安全环保 | 套 | 5 |  |
| 39 | 布艺柳编收纳篮 | 特大/大号/中号 | 套 | 20 | 各20个 |
| 40 | 画架 | 实木材质，可折叠4K儿童 | 个 | 2 | 实木 |
| 41 | 桌面小画架 | 规格：30cm\*40cm，实木结构。 | 个 | 5 | 实木 |

1. **科学室**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科学室清单** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格（cm）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 造型桌 | 1.规格：（L230cm\*W210cm\*H52cm）（±1cm）每套包含椅子10张 2.基材：采用多层板，白色烤漆工艺。表面光滑无毛刺、无裂纹。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为“人”字造型的特殊型，桌面颜色为蓝色，桌脚颜色为白色，桌面厚2.4(±0.2cm)cm,圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚为沿桌面弧度一圈的板采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 **▲4.水性漆：采用环保水性漆，符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准要求，测定耐黄变性（168h）△E\*≤3.0,；耐污染性（1h）/绿茶、耐污染性（1h）/醋无异常。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《水性漆》抽样检验检测报告复印件加盖投标人公章。** | 套 | 2 | 每套包含椅子10张 |
| 2 | 六角桌 | 1.规格：（L92cm\*W80cm\*H52cm）（±1cm）每套包含椅子4张。 2.基材：采用多层板，白色烤漆工艺。表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为六角形，桌面颜色为蓝色，桌脚颜色为白色，桌面厚2.4(±0.1cm)cm,圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45(±0.02cm)cm、Φ5(±0.02cm)cm半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 4.油漆：桌脚采用环保水性漆。 **▲5.封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求，测定耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量≤1.5mg/L。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《封边条》抽样检验检测报告复印件加盖投标人公章。** | 套 | 3 | 每套包含椅子4张 |
| 3 | 实验架 | 1.规格：（L520cm\*W30cm\*H90cm)（±1cm） 2.基材：柜子采用多层板，白色烤漆工艺。表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为四部分组成海浪型，不带背板，可放置书本或储物，强烈的艺术感。无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 4.封边条：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求：测定塑料有害物质限量邻苯二甲酸二丁酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）≤0.1%。 | 套 | 1 | 白色烤漆配兰 |
| 4 | 实验台 | 1.规格：（L80cm\*W30cm\*H80cm)（±1cm） 2.基材：实验台采用多层板烤漆，表面为烤漆工艺，采用水性漆表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品是三层收纳柜。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 张 | 1 | 白色烤漆配兰 |
| 5 | 几何益智柜 | 1.规格：A.(L160cm\*W30cm\*H100cm）（±1cm）；B.（L160cm\*W30cmm\*H100cm）（±1cm）； 2.基材：柜子采用多层板，白色烤漆工艺。表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为三层18格，每个格子都是不同的几何型，不带背板，可放置书本或储物，强烈的艺术感。无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 | 套 | 1 | 白色烤漆配兰 |
| 6 | 二层美工架 | 1.规格：（L120cm\*W30cm\*H80cm）（±1cm）。 2.基材：板材采用环保多层板，白色烤漆工艺。表面光滑无毛刺、无裂纹，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为双层展示架，无背板，无侧板，中间无竖板，底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10MM。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 | 个 | 1 | 白色烤漆配兰 |
| 7 | 实验柜 | 1.规格：（L80cm\*W30cm\*H160cm)（±1cm） 2.基材：实验台采用多层板烤漆，表面为烤漆工艺，采用水性漆表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品是三层收纳柜。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 个 | 1 | 白色烤漆配兰 |
| 8 | 实验框 | 1.规格：（L80cm\*W30cm\*H80cm)（±1cm） 2.基材：实验台采用多层板烤漆，表面为烤漆工艺，采用水性漆表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于10cm。成品是爱心造型收纳筐，可以收纳玩具、教具等。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 个 | 1 | 白色烤漆配兰 |

1. **美工室**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **美工室清单** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格（cm）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 工作台桌椅（套） | 1.规格：（L200cm\*W100cm\*H52cm）(±1cm)每套含椅子10张； 2.基材：桌面采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求； 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。桌面造型为长方形，桌面中部与长边（220cm）(±1cm)平行方向采用厚1.5cm(±0.1cm)橡木多层板做梯形美工用品支架，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 ▲4.水性漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，测定乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]≤250mg/kg。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《水性漆》抽样检验检测报告**复印件加盖投标人公章。** | 套 | 4 | 每套含椅子10张 |
| 2 | 定制长桌钢化玻璃 | 规格：L200cm\*W100cm\*H52cm，定制钢化玻璃。 | 张 | 4 | 增加定制钢化玻璃 |
| 3 | 田园风吊灯 | 复古式吊灯，藤条纺织。 | 盏 | 4 | 增加美工室吊灯 |
| 4 | 剪刀架 | 规格：33.5cmx20.5cmx13cm，材质：实木+PC，采用加厚原木和高清有机玻璃美观、耐用。 | 套 | 4 | 增加美工室收纳架子 |
| 5 | 移动多层置物架 | 规格：83cm\*50.5cm\*30cm，滑轮设计，顺滑推行。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 多功能美工柜 | 1.规格：（L110cm\*W30cm\*H115cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品整体为上下两部分带背板柜组成，上部分侧边为层式储物格，右边为单层单格柜，可放置美工展示品；下部分柜子为四层四格柜子，带背板，可放置玩具和工具，竖板层板:厚1.5cm(±0.1cm)、采用橡木实木板，层板采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 7 | 美工综合柜 | 1.规格：（L110cm\*W40cm\*H70cm）（±1cm） 2.基材：柜子采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚1.5(±0.02cm)cm、，产品中间为两层无背板收纳柜，左右两边各三层收纳格，柜子顶部采用斗式设计，斗内分为左右两部分，中间部分为25格水彩杯架，左右两侧为收纳格，可放置美工用具；采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 8 | 美工多用柜 | 1.规格：（L75cm\*W50cm\*H85cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为八层9格柜，侧边为立式储物格，柜子顶部采用斗式设计，可放置玩具和工具，竖板层板:厚1.5cm(±0.1cm)、采用橡胶木实木板，层板采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装高品质静音滑轮，保护地面及儿童使用安全。 4.螺杆螺帽：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻功产品金属镀层腐蚀试验结果和评价》标准要求，抗盐雾标准符合：18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）。实测结果应为72h，无绣点。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 9 | 创作台03 | 1.规格：（L100cm\*W50cm\*H80cm）(±1cm)； 2.基材：采用厚1.5cm(±0.1cm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构说明：产品为两层置物台，每一层高较高，均可放置较大型美工用具，台面采用斗式设计，可放置玩具或教具；层板采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装带刹车装置的万向轮。 4.油墨：图案采用环保油墨,用美工机打印，图案清晰立体不易褪色。 ▲5.脚轮：符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准要求，测定“脚轮的轮面应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷”、“金属件的表面应光滑平整，应无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷”。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《脚轮》抽样检验检测报告**复印件加盖投标人公章。** | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 10 | 多层纸柜 | 1.规格：（L60cm\*W50cm\*H80cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为12层可抽拉式纸柜，每一层抽拉板可与柜体分离抽出，层板采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 11 | 三层分区柜 （6格） | 1.规格：(L122cm\*W30cm\*H75cm)（±1cm）； 2.基材：柜体采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚 1.5cm(±0.1cm)、三层六格柜子，上中下三层每层两格，无背板，采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 12 | 分区柜 | 1.规格：（L120cm\*W30cm\*H62cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用厚1.5cm(±0.1cm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚 1.5cm(±0.1cm)、三层七格柜子，上两层每层两格，最底一层为三格，无背板，采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 13 | 三层分区柜 | 1.规格：(L120cm\*W30cm\*H62cm)（±1cm）； 2.基材：柜体采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：成品为三层三格柜，无背板。柜体均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。连接部件采用五金件连接，更加稳固，没有突出部件，底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 1 | 橡胶木实木 |
| 14 | 展示架 | 1.规格：（L320cm\*W30cm\*H160cm）（±1cm） 2.基材：展示架上部分采用铁制；下部分抽屉采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品竖板、层板:厚1.5(±0.02cm)cm、成品为四层8格展示架，铁制背板，最下面一层为抽屉式，可放储物，采用五金件连接结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于1cm，底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 套 | 1 | 橡胶木实木 |
| 15 | 画架 | 实木材质，可折叠4K儿童 | 个 | 10 | 实木 |
| 16 | 桌面小画架 | 规格：30cm\*40cm，实木结构。 | 个 | 10 | 实木 |
| 17 | 布艺柳编收纳篮 | 特大/大号/中号 | 套 | 10 | 各10个 |

1. **阅读室**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **阅读室清单** | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格（cm）** | **单位** | **数量** | **备注** | **备注** |
| 1 | 单面书架 | 1.规格：（L100cm\*W30cm\*H80cm）(±1cm)； 2.基材：书架采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品是侧板为圆弧造型的三层单面展示储物书架，书架分为左右两部分，左边为书籍收纳区，右边为书籍展示区。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 4 | 橡胶木实木 |  |
| 2 | 收纳书架 | 1. 规格：（L80cm\*W30cm\*H80cm）(±1cm)； 2.基材：书架采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品由两部分组成，上部分为两层书籍展示区，最下面一层可用于放置物品，无背板、不带门。产品经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 4 | 橡胶木实木 |  |
| 3 | 阅读桌 | 1.规格：（L130cm\*W70cm\*H80cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌面造型为双向斜面造型，也可展示书籍，中间为书籍收纳槽，桌面厚2.4(±0.1cm)cm,圆边圆角，圆角R大于1cm；桌脚：高45(±0.1cm)cm、Φ5(±0.1cm)cm半弧形设计、与桌面连接采用五金件连接结构，更加稳固，连接处没有外露部件，整体更加美观；桌脚底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 张 | 2 | 橡胶木实木，不包含椅 |  |
| 4 | 梅花桌 | 1.规格：（L145cm\*W145cm\*H52cm）(±1cm)； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：桌子为五位一体组合桌，组合桌整体桌面造型为梅花造型，四朵花瓣，一个花心，花瓣为圆弧形，花心为圆心，桌腿采用1/4圆的实心原木，与桌面采用螺杆连接，表面光滑无毛刺、无裂纹。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 4.五金件：符合GB/T 1771-2007《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》标准要求，测定“中性盐雾试验（605h）”无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象。 | 套 | 1 | 多层板贴枫直纹 |  |
| 5 | 木椅 | 1.规格：（座高26cm）（±1cm) 2.基材：椅面采用橡胶木实木板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。木纹清晰，硬度强，表面光滑无毛刺、无裂纹。 3.结构工艺说明：椅面：厚1.5cm(±0.1cm)、椅子座位高度26cm（±0.1cm），总高52cm（±0.1cm）；椅脚4cm(±0.1cm)\*2.2cm(±0.1cm)，椅面与椅脚采用塑胶角码连接，椅子框架采用榫卯结构，环保胶水加固。外露不见圆边圆角，圆角R大于1cm，椅脚底部采用防滑软脚钉，保护地面及儿童使用安全； | 张 | 25 | 橡胶木实木 |  |
| 6 | 儿童软垫 | PP软绵填充，毛绒面料包裹，亲肤顺滑不伤皮肤。 | 个 | 5 |  |  |
| 7 | 沙发组合 | 1.规格：A：（L105cm\*W51cm\*H50cm）(±1cm)；B：（L76cm\*W51cm\*H50cm）(±1cm)；C：（L48cm\*W51cm\*H50cm）(±1cm)；D：（L70cm\*W40cm\*H24cm）(±1cm）；E:（L40cm\*W40cm\*H24cm）(±1cm)。 2.基材：采用实木框架做沙发结构，沙发的实木框架被海绵与布料全包裹，填充高密度环保海绵；沙发木架采用橡胶木实木板生产加工而成；表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：产品为五位一体的沙发组合，螺杆式沙发脚，可旋转方便自由拆装，采用橡胶木实木生产，表面光洁、强度高、韧性好、耐压的特点。 **▲4.成品（沙发）：符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。测定塑料有害物质限量“邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量）”≤0.1%；纺织面料有害物质限量“游离甲醛”≤30mg/kg。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《沙发》检验检测报告复印件加盖投标人公章。** | 套 | 1 | 橡胶木实木 |  |
| 8 | 熊猫书架 | 1.规格：（L100cm\*W60cm\*H64cm）(±1cm)； 2.基材：书架采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品是熊猫形书架，书架为三层，为书籍展示区。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 个 | 2 | 橡胶木实木 |  |
| 9 | 半岛书架组合 | 1.规格：A.(L300cm\*W70cm\*H65cm）（±1cm）四个组合；B.（L240cm\*W70cm\*H65cm）（±1cm）三个组合； 2.基材：书架采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：书架组合呈两个半岛造型，每个半岛书架和沙发座位层交错分布，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 | 套 | 1 | 橡胶木实木 |  |
| 10 | 梦想组合 | 1.规格：A:(L210cm\*W30cm\*H160cm）（±1cm） B:（L90cm\*W30cm\*H130cm）（±1cm） C：（L150cm\*H150cm）（±1cm） D:（L120cm\*W30cm\*H120cm）（±1cm）。 2.基材：柜子采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为四部分组成，中间一部分为黑板，其余三部分为带背板格子，可放置书本或储物，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角。 | 套 | 1 | 橡胶木实木 |  |
| 11 | 熊熊之家 | 1.规格：(L200cm\*W133cm）（±1cm）； 2.基材：采用不次于6材料。 **▲3.成品（地毯）：符合GB18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准要求：测定总挥发性有机化合物（TVOC）A级：≤0.5mg/（㎡·h），甲醛A级：≤0.05。投标人须提供第三方检验检测机构出具的合格（符合上述参数）的《地毯》检验检测报告复印件加盖投标人公章。** | 张 | 2 | 绒地垫 |  |
| 12 | 海滨灯塔 | 1.规格：(L200cm\*W133cm）（±1cm）； 2.基材：采用不次于6材料。 3.成品（地毯）：符合GB18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准要求：测定总挥发性有机化合物（TVOC）A级：≤0.5mg/（㎡·h），甲醛A级：≤0.05。 | 张 | 2 | 绒地垫 |  |
| 13 | 城堡书屋 | 1.规格：（L220cm\*W30cm\*H160cm）(±1cm)； 2.基材：柜子采用厚1.5cm(±0.1cm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品是城堡造型的单面展示储物书架。成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 套 | 1 | 橡胶木实木 |  |
| 14 | 白色帐篷 | 1.规格：（120cm）（±1cm） 2.基材：木、帆布 3.功能：搭建简单，携带轻松，占地面积小，造型简单清新，充满童趣。产品采用环保材料制作的纯棉帆布，天然亲肤，特别适合儿童，支架木棍没有刺激性气味和扎手的毛刺，实木穿孔，扎实绑带，既环保又安全，四面三角设计，使帐篷的支撑更加牢靠，更安全，给孩子营造一个神秘的独立世界。 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 儿童抱枕 | 规格：40×30cm，材质：PP棉填充，宝宝绒面料包裹，亲肤顺滑不伤皮肤 | 个 | 5 |  |  |

1. **音体室**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **音体室清单** | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格（cm）** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 双层鞋柜14格 | 1.规格：(L122cm\*W24cm\*H42cm）（±1cm）； 2.基材：采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为两层14格鞋子收纳柜，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。 4.油漆：采用环保水性漆。 | 个 | 3 | 橡胶木实木 |
| 2 | 书包柜14格 | 1.规格：(L122cm\*W30cm\*H85cm）（±1cm）； 2.基材：采用厚1.5cm(±0.1cm)橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。成品为二层14格书包收纳柜，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；柜体部件连接采用五金件连接，露出无锐利尖角，没有突出部件，整体更加美观。底部安装防潮PP脚钉，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 3 | 橡胶木实木 |
| 3 | 三层分区柜 | 1.规格：(L120cm\*W30cm\*H62cm)（±1cm）； 2.基材：柜体采用橡胶木实木板，表面光滑无毛刺、无裂纹，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求；测定含水率6%~15%、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3.结构工艺说明：成品为三层三格柜，无背板。柜体均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，圆角R大于1cm。连接部件采用五金件连接，更加稳固，没有突出部件，底部安装带刹车装置的万向轮，保护地面及儿童使用安全。 | 个 | 2 | 橡胶木实木 |
| 4 | 舞蹈折叠海绵垫 | 规格：120cm\*60cm\*5cm 材质：采用原料epe珍珠棉填充物，高弹性。 结构工艺：可折叠，拉链设计，可拆卸清洗。 | 张 | 35 |  |
| 5 | 舞蹈砖 | 规格：23cm\*16cm\*7.5cm 材质：一体成型，采用支撑力较强高密度的eva材质，踩压不塌陷，环保无味，具有防滑防潮，抗压耐磨的性能。 结构工艺：一体成型，圆润弧面切割，微孔发泡工艺，出汗不脱手，有效保证儿童在练习中安全。 | 个 | 35 |  |